권역외상센터 전산장비 세부 규격서

구 분	세 부 규 격
컴퓨터	프로세서 : I5 이상 메모리 : 4G HDD :500G OS : Win7 그래픽카드: 듀얼 모니터 지원 규격: 크기(가로*깊이*높이) 173*407*356mm 기타: 자동 예약 복원솔루션 기본 탑제
모니터	19“ 이상 1280 * 1024 피봇,딜트 조절가능 & RGB,DVI지원 컴퓨터 와 동일 브랜드 제품
Zero Client	19“ 이상 해상도 : 1280 * 1024 이상 피봇,딜트 조절가능, RGB,DVI지원(듀얼지원), Ethernet지원 PCoIP Virtual Computing, USB 포트, Plug & Play
바코드 프린터 (SLP-D420)	windows2000/XP/Windows 7 지원 감열식 & 프린터 속도 6 ips(152mm/s) 인쇄폭 : 4인치 & 해상도 203DPI & SDRAM/FLASH(16/8M) 인터페이스 : USB, Serial, Parallel
레이져프린터 (M401DN)	인쇄속도 : 최대33ppm(A4) 첫페이지 출력 : 8초 프로세서 : 800Mhz 메모리 : 256MB 인터페이스 : USB, Ethernet 10/100 base TX
복합기	1. 인쇄 인쇄속도 : 분당 최대33매(A4) 첫페이지 출력 : 6초, 해상도 : 최대 1200 * 1200 DPI 프로세서 : 600Mhz, 메모리 : 256MB 이상 인터페이스 : USB, Ethernet 10/100 base TX 특수기능 : 양면인쇄,보안인쇄 2. 복사 속도 : 분당 최대33매(A4) 첫장 복사 : 10초, 해상도 : 최대 600 * 600 DPI 3. 스캔 속도 : 20IPM, 호환 : TWAIN표준, WIA표준, 방식 : 컬러 CIS 해상도 : 최대 1200 * 1200 DPI 4. 팩스 호환 : ITU-T G3, ECM, 모뎀속도 : 33.6Kbps 해상도 : 203 * 98 DPI 이상, 메모리 : 6MB, 자동다이얼 :200개
핸드스캐너	인터페이스 : USB, 모든 바코드 인식 가능 모델
무선랜카드	300Mbps급 11n PCI 방식랜카드 무선지원: IEEE 802.11 b,g,n지원
카드리더기	CDR-0310